PRESSEMITTEILUNG // FEBRUAR 2019

**NEU: Universal Rinnen-Dilatation –  
hier kommen keine Spannungen in der Rinne auf**

***Marktoberdorf, 14. Januar 2019.*** *Die Universal Rinnen-Dilatation von GRÖMO ist ein wahres Multitalent. Ob Erstmontage oder Reparatur alter und spröder Bewegungsaus-gleiche: Mit der Universal-Dilatation kommen garantiert keine Spannungen in der Rinne auf.*


Metalle dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung wieder zusammen. Diese Längenänderung ist von Metall zu Metall verschieden. Kann die Regenrinne diese Längenänderungen nicht ausgleichen, ergeben sich Spannungen, die im schlimmsten Fall zu Spannungsrissen führen können. Im Dachbereich herrschen in der Regel Temperaturen zwischen -20° und +80° – eine wahrliche Zerreißprobe für das Metall. Um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, hat GRÖMO ein Bewegungsausgleichselement entwickelt, das durch einen Gummi mit Ziehharmonika-Effekt die Längenänderung egalisieren kann. Das Wellenprofil ermöglicht einen besseren, flexibleren Längenausgleich der Rinnen, was zur Spannungsentlastung führt.

Die Universal Rinnen-Dilatation kann problemlos in jede halbrunde Rinne geklebt werden. Der gewellte Dilatationsbereich des EPDM-Gummis gleicht Materialausdehnungen bis zu 50 mm [+25 mm / -25 mm] zuverlässig aus und verhindert ein Aufstellen des Gummis im Wasserlauf. Die separat erhältlichen Wulstblenden in 6 verschiedenen Materialien sorgen für einen effektiven Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz in den Bewegungsausgleich.


Die Universal-Dilatation ist als 3 Meter Band erhältlich und kann auf die passende Rinnengröße zugeschnitten werden. Voraufgeraute Klebeflächen garantieren eine sichere Haftung des Klebers und somit eine langlebige Verbindung. Einfach die Regenrinne anschleifen und reinigen, Wulstblende aufstecken, Rinnen zusammenführen, Dilatation einkleben, Wulstblende darüber schieben und fixieren - fertig.

**Ansprechpartner für die Medien:**

Manuel Kitzinger  
Grömo GmbH & Co. KG  
Tel: +49 8342 912-535  
Mobil: +49 151 17949349  
Fax: +49 8342 912-493  
Röntgenring 2, 87616 Marktoberdorf  
E-Mail: kitzinger@groemo.de

**Pressebilder**

**Bildtext:** *Die GRÖMO-Universal-Dilatation – damit kommen keine Spannungen in der Rinne auf.*



**Bildtext:** *Dehnungsausgleich der GRÖMO Universal-Dilatation – entspannt, gezogen, gestaucht*